รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ ผ.02/1

ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
[bookmark: _GoBack]จัดทำ หรือทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ 1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง    หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค.Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 2 (หมุดหมายที่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร เป้าหมายที่ 3  (หมุดหมายที่ 8 )  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง และความสามารถทางการแข่งขัน  2 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาเมือง และชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่
      
1.1 กลยุทธ์ - ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบ 
(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  :  งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	256๖
(บาท)
	256๗
(บาท)
	256๘
(บาท)
	256๙
(บาท)
	25๗๐
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลโจดหนองแก
	- เพื่อฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป  ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก  
	-ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า 
-ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ
-กลุ่มอาชีพต่างๆ
-อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	-ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลโจดหนองแกมีการอบรมในด้านอาชีพเสริมทุกปี
	-ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	รวม
	1 โครงการ

	-
	-
	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	100,๐๐๐
	
	
	






1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  (1) แผนงาน รักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	-เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก และสถานที่ราชการ
	หมู่ที่ 1 - 14
-ติดตั้งกล้องชนิดไอพี แบบอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ราคา ตัวละ 2,200 บาท จำนวน 3 ตัว โดยมีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวง ICTกำหนดมีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า1,280x720pixelหรือไม่น้อยกว่า921,600 pixelจอภาพแบบLED ขนาดไม่น้อยกว่า18.5นิ้ว   เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800vA

	-
	-
	66,000
	-
	-
	-มีกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น
	-ช่วยลดการก่ออาชญากรรมและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	    สำนักปลัด

	

	รวม
	     1   โครงการ
	-
	-
	-
	-
	66,000
	-
	-
	
	
	














1.3  กลยุทธ์  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
        (1) แผนงาน   เคหะและชุมชน
	ที่

	โครงการ
	
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
	-เพื่ออุดหนุนสนับสนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพล ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก

	-ภายในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก   
-ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1  หมูที่ 14  (ตามประมาณการที่การไฟฟ้ากำหนด)

-ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง  หมู่ที่ 1-14 บ้านวังขอนพาด ( ตามประมาณการที่การไฟฟ้า อำเภอพล กำหนด)

	-


-
	-


-
	1,500,000


360,000
	-


-
	-


-
	-มีการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณเพิ่มขึ้น
	-ประชาชนภายในตำบลหันโจดมีการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
	กองช่าง

	2
	โครงการเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค  อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น
	-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก ให้ทั่วถึง
	-หมู่ที่ 12  บ้านชัยพลศิลป์
-ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค 
(ตามประมาณการที่การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอพล กำหนด)


	-
	-
	100,000
	-
	-
	-มีการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคความยาวเพิ่มขึ้น
	-ประชาชนมีระบบน้ำประปาภูมิภาคใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
	กองช่าง

	3
	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลัง
งานแสงอาทิตย์
	-เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ได้มาตรฐาน
	-หมู่ที่ 2  บ้านวังขอนพาด
-ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วางท่อประปาพร้อมระบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์


	-



	-



	237,500



	-



	-



	-มีระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เพิ่มขึ้น
	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และกองทุนประปาหมู่บ้านประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละปี
	 กองช่าง






	ที่
	โครงการ
	
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลัง
งานแสงอาทิตย์
	-เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ได้มาตรฐาน
	หมู่ที่ 7  บ้านหนองเรือ
-ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วางท่อประปาพร้อมระบบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์
	-
	-
	237,500

	-
	-
	-มีระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เพิ่มขึ้น
	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และกองทุนประปาหมู่บ้านประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละปี
	กองช่าง

	5
	โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน

	-เพื่อวางท่อระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
	- หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า
- วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก. ทั้งหมู่บ้าน
	-


	-


	360,000


	-


	-


	-มีการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านความยาวเพิ่มขึ้น
	-ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้านใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
	กองช่าง

	6
	โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน

	-เพื่อวางท่อระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
	- หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู
- วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก. ทั้งหมู่บ้าน
	-

	-
	360,000
	-
	-
	-มีการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านความยาวเพิ่มขึ้น
	-ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้านใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
	กองช่าง

	7
	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเชลล์
	-เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเชลล์ตามจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก
	หมู่ที 1 - 14
-ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเชลล์ตามจุดเสี่ยงภายในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแก 
	-

	-

	
	-


	50,000

	-

	
	-มีสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเชลล์ตามจุดเสี่ยงต่างๆเพิ่มขึ้น
	-ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง

	8
	โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
	-เพื่อจัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ให้ได้ระบบมาตรฐาน
	หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก
-จัดซื้อระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบ
	-
	-
	100,000
	-
	-
	-มีระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 
	-ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที
	กองช่าง







	ที่
	โครงการ
	
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	9
	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
	-เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ให้ได้ระบบมาตรฐาน
	หมู่ที่ 1 - 14
-ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบ
	-
	-
	-
	100,000
	-
	-มีระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านที่พร้อมใช้งานได้ 
	-ประชาชนภายในหมู่บ้านได้รับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงที
	กองช่าง

	10
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

	-เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
	หมู่ที่ 1 - 14
- วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก. ทั้งหมู่บ้าน
	-
	-
	-
	360,000

	-
	-มีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
	-ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้านใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
	กองช่าง

	11
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง(โครงถัก) พร้อมระบบ 
	-เพื่อก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง(โครงถัก) พร้อมระบบ ให้ได้มาตรฐาน
	- ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง (โครงถัก)  สูง 11.00 เมตร ถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ พร้อมติดตั้งระบบ และวางท่อเมนต์ PVCขนาด Ø 2 นิ้ว (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	-
	400,000
	-มีระบบประปาหอถังสูง แบบ (โครงถัก) เพิ่มขึ้น
	-ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน
	กองช่าง

	รวม
	11  โครงการ
	-
	-
	-
	-
	3,255,000
	510,000
	400,000
	
	
	













๒.4 กลยุทธ์  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง
   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   งานก่อสร้าง
	[bookmark: _Hlk164779411]ที่
	โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	
ตัวชี้วัด
(KPI)
	
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	๑
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ ๑ บ้านโจดหนองแก
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน
	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)
	-



	-




	-




	320,000




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น

	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง

	2




	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 2 บ้านวังขอนพาด


	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน


	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว  130 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-




	-



	
	-




	400,000




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.๓ บ้านหนองแวง
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)
	-



	-




	-




	320,000




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	4




	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 5 บ้านเตาเหล็ก


	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน


	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว  130 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-




	-



	
	480,000




	-




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	5
	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ 6 บ้านประดู่


	-เพื่อปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกให้ได้มาตรฐาน


	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 5 เมตร ยาว  220 เมตร หนา 4.00 ซ.ม.  (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-




	-



	
	370,000




	-




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก เพิ่มขึ้น
	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง







	ที่
	โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	
ตัวชี้วัด
(KPI)
	
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	6
	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 7 , 8 ,3 ,5


	-เพื่อปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกให้ได้มาตรฐาน


	- ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 5 เมตร ยาว  220 เมตร หนา 4.00 ซ.ม.  (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-




	-



	
	-




	370,000




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก เพิ่มขึ้น
	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.7 บ้านหนอเรือ
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)
	-



	-




	-




	320,000




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.8 บ้านเหมือดแอ่
(เส้นเชื่อม ม.13 บ้านศรีชมพู)
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)
	-



	-




	320,000




	-




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับผิวจราจร 
ม.9 บ้านสว่าง
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)
	-



	-




	-




	-




	320,000




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.10 บ้านหัวสะพาน
(เส้นถังประปาหมู่บ้าน)
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)
	-



	-




	-




	320,000




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง







	ที่
	โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	
ตัวชี้วัด
(KPI)
	
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานรับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับผิวจราจร 
ม.10 บ้านหัวสะพาน
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	-ซอยจูมทอง - แม่กัณหา
-ซอยอ้วนภักดี
- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)


	-



	-




	320,000




	-




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.11 บ้านหนองสิม
	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)


	-



	-




	-




	-




	320,000




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.12 บ้านชัยพลศิลป์

	-เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ได้มาตรฐาน

	- เส้นซอยหลังวัด
- ก่อสร้างถนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว  128 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อ.บ.ต.กำหนด)



	-



	-




	320,000




	-




	-




	-มีขนาดความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

	กองช่าง





	14
	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	- เพื่อขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นและได้มาตรฐาน
	หมู่ที่ 5 บ้านเตาเหล็ก
-ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1 เมตร


 

	
-
	
-
	
-
	
200,000
	
-
	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีการขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้น
	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง


	ที่
	โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	
ตัวชี้วัด
(KPI)
	
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	15
	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	- เพื่อขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นและได้มาตรฐาน
	หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน
-ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - กว้างข้างละ 1 เมตร 
- กว้างข้างละ 2 เมตร
	
-
	
-
	
-
	
200,000
	
-
	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีการขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้น
	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	กองช่าง


	16
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด
	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน

	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

	
-

	
-
	
-
	
300,000
	
-
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	17
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 บ้านเตาเหล็ก
	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน
	-สายเส้นถนนกลางบ้าน
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

	
-

	
-
	
-
	
300,000
	
-
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	18
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดแอ่
	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน
	-เส้นจากวัด - ห้วยแอก
-จากจุดเดิม - กลางหมู่บ้าน
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

	
-

	
-
	
-
	
300,000
	
-
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	19
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 9 บ้านสว่าง
	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน
	-เส้นหลังวัด - เส้นข้างศาลาอเนกประสงค์
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

	
-

	
-
	
300,000
	
-
	
-
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	20
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม
	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน

	-ภายในหมู่บ้าน
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

	
-

	
-
	
-
	
-
	
300,000
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	ที่
	โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	
ตัวชี้วัด
(KPI)
	
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	21
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์
	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน
	- ซอยโรงสีเก่า
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
	

-

	
-
	
-
	
300,000
	
-
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	22
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู
	- เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน
	- ภายในหมู่บ้าน
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
	

-

	
-
	
-
	
300,000
	
-
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	23
	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ
	- เพื่อปรับปรุงร่องระบายน้ำคสล.ให้
ได้มาตรฐาน
	- ภายในหมู่บ้าน
- ปรับปรุงร่องระบายน้ำคสลขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
	

-

	
-
	
-
	
-
	
300,000
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น
	-การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	24
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเรือ
	- เพื่อวางท่อระบายน้ำคสล. ให้ได้
มาตรฐาน  
	- ภายในหมู่บ้าน
-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.ยาว 300 เมตร
-วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.ยาว 300 เมตร

	-
	-
	-
	300,000
	-
	-การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น

	-การระบายน้ำมีระสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง

	25
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้าน
โจดหนองแก
	-เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
200,000



	
-



	-มีการปรับปรุงถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	


	26
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองหว้า
	-เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า 
-เส้นเชื่อมทางรถไฟ
-ตามลำห้วย - หมู่ที่ 7 
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
-



	
89,000



	-มีการปรับปรุงถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	


	[bookmark: _Hlk164865607]ที่
	โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	
ตัวชี้วัด
(KPI)
	
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	27
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ
	-เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ
-เส้นเชื่อมบ้านหนองแวง
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
200,000



	
-



	-มีการปรับปรุงถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	


	28
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดแอ่
	-เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดแอ่
-เส้นลำห้วยอีโซ
-เส้นไปโคกป่าช้าสาธารณประโชยน์
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
-



	
89,000



	-มีการปรับปรุงถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	


	29
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม
	-เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
89,000



	
-



	-มีการปรับปรุงถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	


	30
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู
	-เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 13 บ้านศรีชมพู
- เส้นดอนปู่ตา
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
-



	
89,000



	-มีการปรับปรุงถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	


	31
	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ
	-เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
89,000



	
-



	-มีการปรับปรุงถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	




	ที่
	โครงการ
	
วัตถุประสงค์
	
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	
ตัวชี้วัด
(KPI)
	
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
(บาท)
	2567
(บาท)
	2568
(บาท)
	2569
(บาท)
	2570
(บาท)
	
	
	

	32
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
	-เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกให้ได้มาตรฐาน


	-หมู่ที่ 1 - 14
-ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
200,000



	
-



	-มีการก่อสร้างถนนหินคลุกความยาวเพิ่มมากขึ้น


	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา


	กองช่าง
	


	33
	โครงการก่อสร้างถนนดิน
	- เพื่อก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรให้อยู่ในสภาพที่ใช้สัญจรไปมาได้

	หมู่ที่ 1 - 14
-ก่อสร้าง ถนนดิน ขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
-ก่อสร้าง ถนนดิน ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

	
-



	
-



	
-



	
300,000



	
-



	-มีการก่อสร้างถนนดินในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแกเพิ่มขึ้น
	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
	กองช่าง


	34
	โครงการปรับปรุงถนนดิน 
	- เพื่อปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร
ให้อยู่ในสภาพที่
ใช้สัญจรไปมาได้

	หมู่ที่ 1 - 14
-ปรับปรุง ถนนดินขนาด กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,000 เมตร
-ปรับปรุง ถนนดินขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

	
-



	
-



	
300,000



	
-



	
-



	-มีการปรับปรุงถนนดินในเขตพื้นที่ตำบลโจดหนองแกเพิ่มขึ้น
	-ประชาขนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร
	กองช่าง


	35
	โครงการก่อสร้างหลังคาโดม
 
	-เพื่อก่อสร้างหลังคาโดมให้ได้มาตรฐาน
	- ก่อสร้างหลังคาโดม ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.โจดหนองแกกำหนด

	
    -
	
-
	
-
	
-
	
380,000
	-ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
	-ประชาชนได้ใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน
	กองช่าง

	รวม
	     35  โครงการ
	-
	-
	-
	-
	2,410,000
	5,328,000
	1,887,000
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